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Instruktion för ifyllande av fliken ”Blankett för köp”

Bakgrund
I SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) DIS-upphandling ”Elenergi 2017” sker avrop genom specifika upphandlingar. De specifika upphandlingarna genomförs av SKI baserat på underlag från upphandlande myndigheter (se dokumentet ” Elenergi 2017 – Avropsstöd”).
I Excel-dokumentet ”Underlag för specifik upphandling” samlas de underlagsdokument som behövs för att genomföra den specifika upphandlingen under olika flikar. I dokumentet lämnar även leverantörerna sina anbud.
Under fliken ”Blankett för köp” lämnar den upphandlande myndigheten basuppgifter och gör ett antal val. Nedanstående text beskriver kortfattat innebörden i de olika valen.
Datum för leveransstart
Det datum då start av fysisk leverans av elenergi ska ske. Kontrakt kan tecknas tidigare och är oberoende av när fysisk leverans ska påbörjas. Prissäkring (gäller ej kontrakt med rörligt pris) av framtida leveranser kan ske/påbörjas så snart kontrakt upprättats.
Kontraktets längd
Den period som fysisk leverans under den specifika upphandlingen ska omfatta.
Kortaste möjliga tid för kontrakt är 12 månader. Vi rekommenderar inte att längre kontrakt än 48 månader tecknas, även om det är möjligt att i ett DIS ha kontrakt med längre löptid. Kontrakt kan tecknas när som helst under DIS giltighetstid.
Inköpsmodeller
Fast elpris – engångsprissättning: Kraftprisets samtliga ingående komponenter räknas fram på datum för prissäkring och är därefter fast under hela leveransperioden. Prissättning av prognosticerad volym för hela leveransperioden görs vid ett tillfälle. Datum för prissättning bestäms av respektive upphandlande myndighet i samråd med antagen leverantör och anges i bilaga till kontraktet. Datum för prissättning måste sättas till minimum 30 dagar innan datum för leveransstart.
Vad som ingår i offererat arvode för prismodellen är definierat i upphandlingsunderlagen.
Fast elpris – successiv uppbyggnad: Kraftpriset räknas fram som ett genomsnitt av noteringarna för ingående komponenter under prissättningsperioden. Prissättningsperioden (från och med datum till och med datum) bestäms av respektive upphandlande myndighet i samråd med antagen leverantör och anges i bilaga till kontraktet. Prissättningsperioden måste omfatta minst 30 noteringsdagar, inklusive start- och slutdatum. Prissättningsperiodens slutdatum måste infalla minimum 30 dagar innan datum för leveransstart. Inför ett kalenderår ska 100 % av prognosticerad volym vara prissatt.
Vad som ingår i offererat arvode för prismodellen är definierat i upphandlingsunderlagen.
Rörligt elpris: Rörligt pris utgår från spotpriset på timbasis (SEK) i det elprisområde där upphandlande myndighet har sin konsumtion + (spotpris för elcertifikat * kvotplikt för elcertifikat).
Vad som ingår i offererat arvode för prismodellen är definierat i upphandlingsunderlagen.
Kombo – rörligt + fast elpris: Den upphandlande myndigheten anger vilka volymer som ska prissättas till fast respektive rörligt pris enligt beskrivningarna ovan.
Vad som ingår i offererat arvode för prismodellen är definierat i upphandlingsunderlagen.
Annan inköpsmodell: Den upphandlande myndigheten beskriver själv enligt vilka principer kraftpriset ska sättas. Här finns inga begränsningar. Observera dock att den upphandlande myndigheten i detta fall måste ange vilka parametrar som ska ingå i offererat pris, då denna modell inte täcks av de definitioner som ges av prismodellerna ovan. 
Miljöprodukter
Inget val: Svensk elmix (40 % vattenkraft, 40 % kärnkraft, 10 % vindkraft, 10 % kraftvärme).
El från förnybara energikällor: Leverans av el från förnybara energikällor enligt direktivet 2009/28/EG.
Som förnybara energikällor räknas: vindkraft, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas. 

Bra Miljöval: El märkt med Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning av el. Bra Miljöval innehåller kriterier med syfte att minska negativa miljökonsekvenser från elgenerering. El från sol, vind, befintlig vattenkraft och biobränsle kan miljömärkas. Märkningen är en tredjepartskontrollerad verifikation och har funnits på den Svenska elmarknaden sedan avregleringen 1996. 
Annan miljömodell: Här anges egna krav (t.ex. el från specifik energikälla).
Övrigt underlagsmaterial
· Anläggningsförteckning: En lista över samtliga uttagspunkter tillhörande respektive upphandlande myndighet, där bland annat anläggnings-ID och anläggningsadress framgår. Denna fås från respektive nätbolag eller nuvarande elleverantör.
· Förbrukningsprofil: Årsförbrukningens fördelning över 12 kalendermånader (totalt för respektive upphandlande myndighet), samt fördelning på hög- och låglastperioder för respektive månad. 
Timserier (8 760 värden/år) för de anläggningar som är timmätta.
Samtlig information kan fås från nuvarande elleverantör eller nätbolag.

